**一、采购需求**

1、名称与编号

项目名称：内蒙古自治区国际蒙医医院紫外激光喷码机采购项目

项目编号：YYSB-2025-03

2、内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

采购预算金额：99800.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） |
| 1 | 紫外激光喷码机 | 激 光 器：吉瑞祥深度激光波长：355nm激光功率：≥5W扫 描 器：高速扫描振镜显 示 屏：10寸以上设备主体材质：304不锈钢控制软件：高飞CE（吉瑞祥）冷却方式：水冷定位方式：蓝光定位支持windows系统下所有TTF字体和字号，支持任意手写字体，同时可对字体进行定制，增加防伪标记。可打印任意文字、图案、自动系列号、数字与字符组合式自动编码、生产日期、有效期、批号、物流码、通讯数据。激光设备具有运行监测功能的监控板卡，需提供实物图、软件运行监测功能：运行匹配监测，误感应监测，运行日志记录。激光器运行监测，电源运行监测。操作界面简单易用，参数可输入，可调整，可显示。操作界面为中文显示。根据设定，数字可以根据设定数量自动转换。软件有多级角色权限，可根据需求开放相关功能 | 4 | 台 | 24950.00 |

供货期限：合同签订之日起5日内完成供货、验收。

付款方式：安装验收合格之日起30日内支付合同金额100%。

质保期：安装验收合格之日起1年。